22.11.17.

Measurements and weight for transport of PPM 32.01 mobile crane:

Mobile crane: L: 8,50 m W: 2,60 m H: 4,10 m – weight appx: 27500 kg

+

Arm from crane in 4 parts:

1 colli: L: 7,0 m W: 0,90 m H: 0,90 m – weight appx: 750 kg

1 colli: L: 4,0 m W: 0,90 m H: 0,90 m – weight appx: 750 kg

1 colli: L: 5,0 m W: 0,90 m H: 0,90 m – weight appx: 750 kg

1 colli: L: 5,0 m W: 0,90 m H: 0,90 m – weight appx: 750 kg